ООО"Кинематика"
197098, Санкт-Петербург, ул.Шкапина, д.32-34
Тел. +7 (812) 252-1919, +7-921-5996550
E-mail: diakin@narod.ru Сайт: http://oookin.ru	

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 на поставку
Прибора для балансировки роторов в собственных подшипниках Балком-1
 1.1.Назначение
	Прибор  Балком-1  предназначен для балансировки в одной или двух плоскостях коррекции роторов в сборе (в собственных подшипниках).  Прибор выполнен в переносном исполнении и может быть использован при проведении сборочных, монтажных и ремонтных работ с целью снижения динамических нагрузок, действующих на подшипниковые узлы машин вследствие неуравновешенности  роторов. 
	 В состав комплекта входят: два вибродатчика, датчик фазового угла, блок ввода аналоговых сигналов, переносной компьютер (по доп. заказу), весы электронные, магнитная стойка.
	 Использование комплекта позволяет существенно повысить ресурс работы машин и механизмов и во многих случаях исключить потребность в специальных балансировочных станках, так как балансировка роторов выполняется в собственных подшипниках без полной разборки механизма. 
	 Весь процесс балансировки, включающий в себя измерение, обработку и вывод на индикацию информации о величине и месте установки корректирующего груза, выполняется в автоматизированном режиме и не требует от пользователя дополнительных навыков и знаний, выходящих за рамки прилагаемой инструкции.
  1.3. Комплект поставки:
 1.3.1. Базовый вариант:
 •  вибропреобразователи   – 2 шт.;
 •  датчик фазового угла (фотоэлектрический)  – 1 шт.;
 •  блок ввода аналоговых сигналов  - 1 шт.;
 •  специализированное программное обеспечение на флеш-диске -1 шт.
 •  чемодан  для транспортировки    - 1 шт.     
 •  стойка магнитная - 1 шт.    
 •  весы электронные - 1 шт.   

 Стоимость поставки базового варианта – 40000 рублей

   1.2. Технические характеристики:
1.2.1. Количество каналов измерения :
 ▪ вибрации
 ▪ частоты вращения	2
1 	
1.2.2.Диапазон измерения среднего квадратического значения (СКЗ) виброскорости, мм/сек	от 0 до 50	
1.2.3. Частотный диапазон измерения СКЗ виброскорости, Гц	 от 10 до 300 	
1.2.4.Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения СКЗ виброскорости на базовой частоте (80 Гц) и в рабочем диапазоне частот, мм/сек	±(0.1 + 0.1*Vи),
где Vи – измеренное значение СКЗ виброскорости	
1.2.5. Число плоскостей коррекции при балансировке	1 или 2	
1.2.6. Диапазон измерения частоты вращения,   об/мин	 300 - 30000	
1.2.7. Диапазон измерения сдвига фазы вибрации, угловых градусов	от 0 до 360	
1.2.8. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения сдвига фазы вибрации, угловых градусов	± 1	
1.2.9. Габаритные размеры блока ввода аналоговых сигналов, мм, не более	230*170*70	
1.2.10. Масса прибора, кг, не более	5.5	

При необходимости производится бесплатное обучение персонала Заказчика на территории Исполнителя.
Гарантийный срок – 12 месяцев.
Срок поставки – 5-15 дней.
Условия оплаты – 100% предоплата.

	Подробную информацию о продукции нашего предприятия можно получить на сайте  http://oookin.ru