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[bookmark: _GoBack]Наша фирма предлагает промышленным предприятиям решение следующих проблем:
- отсутствие или низкая эффективность и надежность работы пылеулавливающего оборудования, большие затраты по его обслуживанию и ремонту;
- зависание сыпучих материалов и образование отложений в бункерах, силосах, течках, газоходах и другом оборудовании, низкая эффективность и надежность работы вибраторов и других аналогичных устройств.
Мы предлагаем предприятиям энергетики, химической, горнодобывающей, металлургической промышленности, промышленности строительных материалов, пищевой и других отраслей промышленности новое эффективное оборудование для пылеулавливания, обрушения сводов сыпучих материалов и очистки отложений в технологическом и пылеулавливающем оборудовании, отличающееся повышенной надежностью в условиях отечественного производства и минимальными затратами на эксплуатацию и обслуживание.
Фирмой разработано и поставляется следующее промышленное оборудование:
1.Зернистые фильтры-циклоны с пневмоударной регенерацией ФЗГИ предназначены
для улавливания промышленных пылей сухим способом, в т.ч. с высокой абразивностью, слипаемостью и температурой до 400ºС. Модули производительностью 1,2; 2,5 и 5 тыс.м3/ч позволяют создавать компактные пылеулавливающие установки для очистки от 1 до 50 тыс.м3 и более газа в час. Степень очистки выбросов обеспечивается на уровне 98-99 %.
2.Зернистые фильтры с пневмоударной регенерацией ФЗГИ-Б - для улавливания указанных пылей, отличающиеся возможностью компоновки в единый узел с аспирационным укрытием или бункером без газоходов. Производительность модуля – 1, 2 и 3 тыс.м3/ч.
3.Пневмоударные генераторы ГПУ - пневмообрушители сводов сыпучих материалов в бункерах и силосах - обеспечивают стабильную выгрузку склонных к слеживанию, налипанию, канало- и сводообразованию сыпучих материалов из бункеров, силосов и других хранилищ, а также через течки. Устройство устанавливается с наружной стороны стенки бункера и воздействует на сыпучий материал пневмоударом, который способен разрушать своды и отложения большой прочности.
Эти генераторы предназначены также для очистки технологического и пылеулавливающего оборудования, газоходов, котлов-утилизаторов от отложений  и зарастаний ударом импульса сжатого воздуха. Генераторы могут быть использованы и для других целей как источник мощного направленного и дозированного пневмоудара (пневмовзрыва). Рабочий объем генераторов - 25, 50 и 200 дм3, рабочее давление – от 2 до 6 атм.
4.Пневмоударные устройства регенерации рукавных фильтров с генераторами ГПУ предназначены для замены вышедших из строя или недостаточно эффективных устройств регенерации фильтров типа ФРКИ, СМЦ, ФВК, РЦИ и др. На крышке каждой секции фильтра устанавливается одно устройство, включающее генератор и диффузор.
Все оборудование может работать как от заводской пневмосети, так и от автономного компрессора минимальной производительности.
Поставляемое оборудование комплектуется всей необходимой для надежной работы пневмоаппаратурой: электромагнитные и  редукционные клапаны, распределители, фильтры-влагоотделители, маслораспылители и т.п.
Разработки фирмы обладают патентной чистотой и защищены патентами.
Разработанное нами оборудование более 30 лет надежно работает на предприятиях энергетики, химической, горнодобывающей, металлургической, пищевой промышленности и промышленности строительных материалов. Результаты многолетней эксплуатации подтверждают его высокую эффективность и надежность, а также преимущества по сравнению с другими типами оборудования аналогичного назначения.
