|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Одноигольные швейные машины челночного стежка*** | | | |
| ***JACK JK-F4*** | Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. cкорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума. | | ***327 дол*** |
| ***JACK JK-F4H*** | Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. cкорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума. | | ***330 дол*** |
| ***JACK JK-F4-7*** | Для легких и средних тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. cкорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума. | | ***354 дол*** |
| ***JACK JK-F4H-7*** | Для средних и тяжелых, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. cкорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума. | | ***349 дол*** |
| ***JACK JK-F4-7-HL*** | Для средних и тяжелых, длина стежка до 13 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. cкорость шитья 3000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления, с регулировкой скорости, с позиционером. LED подсветка. Экономия электроэнергии, низкий уровень вибрации и шума. Увеличенный челнок. | | ***366 дол*** |
| ***JACK JK-609*** | Для тяжелых тканей (джинсы, тенты, чехлы), длина стежка до 7 мм, подъем лапки до 13 мм, макс. Скорость шитья 3000 об/мин., автоматическая система смазки, УВЕЛИЧЕННЫЙ ЧЕЛНОК. | | ***359 дол*** |
| ***JACK JK-A2-CQ*** | Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы. Низкое потребление электричества, высокая производительность. | | ***397 дол*** |
| ***JACK JK-A3CQ*** | Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность. | | ***492 дол*** |
| ***JACK JK-A3CНQ*** | Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность. | | ***501 дол*** |
| ***Jack JK-A4*** | Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность. | | ***549 дол*** |
| ***JACK JK-6380BC-Q*** | Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП)), с увеличенным челноком, длина стежка до 8 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм,встроенные сердводвигатель в голову машины, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. | | ***486 дол*** |
| ***JACK JK-6380BC-Q-12*** | Для тяжелых материалов, машина с верхним и нижним транспортером (ПЕРЕТОП)), с увеличенным челноком, длина стежка до 12 мм, подъем внутренней лапки до 8 мм, внешней лапки до 16 мм,встроенные сердводвигатель в голову машины, скорость шитья 2000 об/мин, автоматическая система смазки. | | ***525 дол*** |
| ***Jack JK-A4H*** | Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 3500 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность. | | ***558 дол*** |
| ***JACK JK-A4-7*** | Для легких и средних тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка,подъем лакпки . Низкое потребление электричества, высокая производительность. | | ***568 дол*** |
| ***JACK JK-A4H-7*** | Для средних и тяжелых тканей, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка,подъем лакпки. Низкое потребление электричества, высокая производительность. | | ***577 дол*** |
| ***JACK JK-A5*** | Для легких и средних тканей, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13,6 мм, макс. Скорость шитья 5000 об/мин, автоматическая система смазки. Встроенный серводвигатель, блок управления и электромагнит подъема лапки в голову машины. LED подсветка. Автоматические функции: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка. Низкое потребление электричества, высокая производительность.  Машина оснащена двумя ножами для обрезки. | | ***643 дол*** |
| ***JACK JK-5558WB*** | Для средних тканей с ножом для обрезки края материала на 3,2 мм, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4000 об/мин. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости. Полусухая голова. LED подсветка. | | ***574 дол*** |
| ***JACK JK-5559G-W*** | Для легких и средних тканей с ножом для обрезки края материала на 3,2 мм, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 5-13 мм, макс. Скорость шитья 4500 об/мин. Автоматические функции:  обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити . Встроенный серводвигатель. LED подсветка. Низкое потребление электричества, высокая производительность. | | ***797 дол*** |
| ***Двухигольные машины*** | | | |
| ***JACK JK-58450С-003*** | С отключением игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин,  челноки производства Япония | | ***1220 дол*** |
| ***JACK JK-58450С-005*** | С отключением игл, для средних и тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин,  челноки производства Япония | | ***1220 дол*** |
| ***JACK JK-58450D-005*** | С отключением игл, для легких и средних материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, длина стежка до 5 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин,  челноки производства Япония.  Автоматические функции:   обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, отводчик нити (электродвигатель Ho hsing производство Япония) | | ***2429 дол*** |
| ***JACK JK-58750C-005*** | С отключением игл, для тяжелых материалов, расстояние между иглами регулируется путем замены комплекта, увеличенные челноки, длина стежка до 7 мм, подъем лапки 7-13 мм , макс. Скорость шитья 3000 об/мин,  челноки производства Япония | | ***1 400 дол*** |
| ***Швейные машины для трикотажа*** | | | |
| ***JACK JK-8569ADI-01GB*** | | Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 6,3 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости. | ***653 дол*** |
| ***JACK JK-8569ADI-02BB*** | | Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, с приспособлением для окантовки, макс. Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4)  мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости. | ***653 дол*** |
| ***JACK JK-W4-D-01GB*** | | Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, с приспособлением для окантовки, макс. Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4)  мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм. **Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.** | ***700,00*** |
| ***JACK JK-W4-D-02BB*** | | Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, макс. Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4)  мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм. **Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости.** | ***700,00*** |
| ***JACK JK-8569ADI-02BB*** | | Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, с приспособлением для окантовки, макс. Скорость шитья 6000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4)  мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм. Встроенный серводвигатель с позиционером, с плавной регулировкой скорости. | ***653 дол*** |
| ***Jack JK-8669ВDI-02ВB-356*** | | Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом, рукавного типа, со встроенным серводвигателем, встроенным приспособлением для окантовки, расстояние между иглами – 5,6 (6,4) мм, длина стежка до 4,4 мм, макс. Скорость шитья 6000 об/мин, подъем лапки до 5 мм | ***967,00*** |
| ***JACK JK-8569ADI-05CB*** | | Для трикотажных изделий, трехигольная распошивальная машина с верхним и нижним застилом со встроенным серводвигателем, с приспособлением для резинки и подрезкой края,макс. Скорость шитья 5000 об/мин., расстояние между иглами 5,6 (6,4)  мм, длина стежка 4,4 мм, подъем лапки 5 мм. | ***914 дол*** |
| ***Машины и оборудование специального назначения*** | | | |
| ***JACK JK-T1377E*** | | Полуавтомат для пришивания пуговиц на 2 (4) прокола со встроенным серводвигателем в голову машины, возможность пришивания пуговицы крестом, двойной узел, диаметр пуговиц 10-28 мм, обрезка нити, макс. Скорость 1500 об/мин, подъем лапки более 9 мм | ***1 030 дол*** |
| ***JACK JK-T781E-Q/782E-Q/783E-Q*** | | Петельная машина для выполнения прямой петли с прямым приводом, автоматическим подъемом лапки и обрезкой нити для любых видов материалов, макс. Скорость 3600 ст/мин, подъем лапки  до 12 мм, длина петли до 22/33/40 мм | ***1 905 дол*** |
| ***JACK JK-T1900BSK*** | | Электронная швейная машина для выполнения закрепок в комплекте с приспособлением для перенастройки данной машины на пуговичную, для средних материалов, подрезка нити, нитеотводчик, кол-во стежков 14-42,  скорость 400-7200 ст/мин,  макс. Длина закрепки 40 мм, подъем лапки более 13 мм | ***2 779 дол*** |
| ***JACK JK-8009VCDI-04064P*** | | Четырехигольная машина для втачивания резинки в пояс брюк, **встороенный серводвигатель в голове**. Длина стежка 1,8-3,6 мм, расстояние между иглами ¼”, подъем лапки до 12,5, скорость шитья 3000 об/мин | ***1157 дол*** |
| ***JACK JK-8009VC-13064P*** | | Двенадцатиигольная машина. Длина стежка 1,4-3,6 мм, расстояние между иглами ¼”-1/4”-1/8”, подъем лапки до 12 мм, скорость шитья 3000 об/мин, **встороенный серводвигатель в голове**. | ***1423 дол*** |
| ***Оверлоки*** | | | |
| ***JACK Е4-3-32R2/233*** | | Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4 мм, ширина обметки 1,5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. | ***485 дол*** |
| ***JACK Е4-3-02/233*** | | Краеобметочная трехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 4 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. | ***485 дол*** |
| ***JACK  Е4-4-M03/333*** | | Краеобметочная четырехниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4,2 мм, ширина обметки 4 мм, скорость 6000 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. | ***495 дол*** |
| ***JACK Е4-5-03/333*** | | Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 4 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 5500 об/мин, расстояние между иглами 3 мм,  подъем лапки до 5 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. | ***505 дол*** |
| ***JACK Е4-5-03/233*** | | Cтачивающее-обмёточная пятиниточная машина (оверлок), для легких и средних тканей, длина стежка 3,6 мм, ширина обметки 5 мм, макс. Скорость 6000 об/мин, расстояние между иглами 5 мм,  подъем лапки до 6 мм. Встроенный серводвигатель, с плавной регулировкой скорости. | ***505 дол*** |
| ***JACK Е4-5-А04/435*** | | Стачивающее-обмёточная пятиниточная швейная машина (оверлок) c двигателем встроенным в голову, для средних и тяжелых видов тканей, длина стежка 5 мм, мак. Скорость 7500 об/мин, подъем лапки до 5,5 мм | ***545 дол*** |
| ***JACK JK-798TDI-4-514-M03/333*** | | Краеобметочная четырехниточная  машина (оверлок), для очень тяжелых видов тканей с верхним продвижением. Встроенный серводвигатель. Длина стежка 5 мм, расстояние между иглами 5 мм, макс. Скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 7 мм. | ***1 050 дол*** |
| ***JACK JK-798TDI-5-516-03/333*** | | Стачивающее-обмёточная пятиниточная швейная машина (оверлок), для очень тяжелых видов тканей **с верхним продвижением. Встроенный серводвигатель.** Длина стежка 5 мм, расстояние между иглами 3 мм, макс. Скорость 7000 об/мин, подъем лапки до 7 мм. | ***1069 дол*** |
| ***Прочее*** | | | |
| ***Серводвигатель Jack 511А/513A*** | | Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 5500 об/мин, мощность 560 Вт,  напряжение 220V | ***90 дол*** |
| ***Серводвигатель Jack 561А/563A*** | | Серводвигатель с регулировкой скорости, скорость вращения до 3500 об/мин, мощность 750 Вт,  напряжение 220V | ***106 дол*** |